InS_StArT
HPISAODI.COM
1.0
^Hewlett-Packard PC Adapter 8/16/16+,HPISAODI.COM,IE0
!OIE0 (PORT) Base I/O Port
?Note: Adapter/8 and Adapter/16 support only Base I/Os of 200, 240, 280, 2C0, 300, 320, and 340.  Adapter/16+ supports any Base I/O on the list.
100
120
140
160
180
1A0
1C0
1E0
200
220
240
260
280
2A0
2C0
2E0
300
320
340
360
380
3A0
!OIE0 (INT) Hardware Interrupt
?Note: Adapter/8 and Adapter/16 support only INTs 3, 4, 5, 7, and 9.  Adapter/16+ supports any INTs on the list.
3
4
5
6
7
9
10
11
12
15
$OIE0 (NODE ADDRESS) Node Address
0
7FFFFFFFFFFF
*OIE0 (FRAME) Frame Type
?Note: Ethernet_802.3 is the default frame type for many NetWare servers.  Newer servers default to Ethernet_802.2 frame type.  Check with your administrator for the correct frame type for your network.
Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
